옥외광고물(간판) 자가점검 안내

(풍수해 대비 옥외광고물 안전점검 매뉴얼 일부 발췌)

- 한국지방재정공제회 한국옥외광고센터 -

Ⅰ		옥외광고물이란 ?

○ 공중에게 항상 또는 일정 기간 계속 노출되어 공중이 자유로이 통행하는 장소에서 볼 수 있는 것(대통령령으로 정하는 교통시설, 교통수단에 표시하는 것을 포함한다)  으로서 간판･입간판･현수막･벽보･전단, 그 밖에 이와 유사한 것을 말한다(「옥외광고물등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」제3조)

○ 옥외광고물 종류별 사례

Ⅱ		옥외광고물의 점검

○ 준공점검

「옥외광고물등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」에 의거 옥외광고물 설치완료 시점 또는 게시기간 연장, 게시위치 이동 등의 사유가 발생하였을 때 실시

○ 정기점검

광고물의 유지관리 및 게시기간 내에 안전성을 확보하기 위하여 일정한 주기로 실시하는 검사이며「옥외광고물등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한

법률」에 의거 풍수해에 대비한 옥외광고물 안전점검계획을 수립하여 연 1회 이상 안전점검을 실시

Ⅲ		유지관리

○ 일상조치

광고물의 성능을 유지하기 위해 관리자의 육안관측을 통한 결함여부를 확인하는 일상점검, 소모품 교환 및 청소 등 평소에 관리하는 것

○ 응급조치

광고물의 관리자가 스스로 조치할 수 없을 때 보수보강성이 이루어 질 때까지 안전과 관련된 사항을 우선조치 하는 것

○ 보수보강

일상점검, 정기안전점검, 수시점검 등을 통하여 발견한 결함을 전문가를 통하여 보수하거나 보강하여 광고물의 성능을 확보 하는 것

Ⅳ		광고주(건물소유주)의 책임

○ 광고주 및 건물 소유주는 설치된 옥외광고물의 지속적인 안전성 확보를 위해 유지관리 및 보수·보강 등을 수행할 의무가 있다

Ⅴ		파손 유형별 증상 및 대책

1. 광고물과 건물의 부착상태

○ 브라켓은 광고물을 건물에 고정시키는 역할을 한다. 건물이나 외장재프레임 및 기타 여러 가지 고정소재에 조립식이나 용접으로 고정하도록 되어 있지만 완벽한 부착 또는 결속 되어있지 않다면 사고로 이어지며, 평소에는 이상이 없더라도 강풍시 추락할 수 있다.

○ 앵커볼트가 설치된 건물 내부는 확인이 불가하나 광고물이 미세하게 움직이는 경우, 볼트의 개수가 적절하지 못할 경우, 육안으로도 벽체가 부실한 경우에는 면밀한 검토가 이루어져야 한다.

< 광고물 브라켓과 건물의 결속상태 증상 및 대책 >

2. 지점부 자재상태 및 광고물의 고정상태

○ 간판이 자중을 이기지 못해 브라켓의 하부가 처진 경우, 간판의 자중보다 약한 구조를 가진 부라켓일 경우, 풍압에 의한 부라켓 변형 등 이와 유사한 경우에는 전체적인 브라켓 점검이 필요하며, 부식이 심한 경우에도 교체해야 한다

○ 광고물 프레임이 지점부와 고정상태가 풀린 경우는 원인을 분석하여 풀림사고가 재발하지 않도록 하고, 광고물의 흔들림이 있는 경우는 전체적인 안전점검을 해야 한다.

○ 광고물에 흔들림이 시작되면 시간이 지나면서 정도가 심해지며, 흔들리기 시작한지 얼마 지나지 않아 추락하는 광고물도 있다. 흔들림이 시작된 광고물은 추락의 사전 징후를 나타내고 있다는 점이다.

< 광고물 브라켓과 건물의 결속상태 증상 및 대책 >

3. 광고물의 용접 상태

○ 광고물의 결속이나 부착에서 가장 안전한 방법은 볼트 채결이지만, 용접을 해야 하는 부분도 많이 있다. 용접의 상태는 안전과 직결되기 때문에 불량상태의 용접은 없어야 한다.

< 광고물 용접상태 증상 및 대책 >

4. 광고물의 파손

○ 노후되어 파손된 돌출간판의 모서리는 바람, 비 등의 작은 충격이나 외력에 취약한 상태로 강풍시 파손이 확산되거나 추락 등으로 인명피해가 발생할 수 있다.

< 광고물 파손 증상 및 대책 >

5. 광고물의 프레임의 배수 및 방수 상태

○ 프레임을 완벽하게 밀봉한 상태로 간판 조립을 하여도 사후 관리를 위한 개폐구와 같은 곳에서 우수가 침투 될 수 있으므로, 우수가 빠르게 배수 될 수 있도록 프레임에 배수구멍을 만들어야 한다. 모든 광고물은 보통 하부에 제작, 조립상태에서 작은 구멍을 설치한다.

○ 작업자가 배수구멍을 설치하지 못했을 경우 프레임은 시간이 흐르면서 부식되고, 물이 고이면 조명기구 및 전기설비의 누전 및 합선이 될 수 있으며, 결국은 전기설비의 작동불능 상태나 누전으로 인한 화재가 발생할 수 있으므로 배수나 방수 부분을 중점적으로 관리할 필요가 있다. 전기를 사용하는 모든 광고물은 배구 구멍이 필요하다.

< 광고물 배수, 방수상태 증상 및 대책 >

6. 광고물에서 배전판 내부까지 전기배선의 노후와 파손 상태

○ 광고물에서 배전판까지의 상태가 좋지 않은 경우, 전기 사용량에 적정한 규격의 전선이 사용되지 않은 경우에는 재 배선을 권고 한다. 복잡하게 배선된 전선도 정리하여 안전하게 배선되도록 함은 물론이며 피복이 벗겨지거나 테이핑이 부적절하게 처리된 것들은 정비하는 것이 중요하다.

< 광고물 전기배선 노후 증상 및 대책 >

7. 광고물 전용 누전 차단기 설치와 작동여부

○ 전면광고물(또는 광고물 전체)의 전기 사용량에 알맞은 누전 차단기의 부착은 전기안전의 기본이다. 최근 광고물의 누전이나 화재를 예방하기 위한 방법으로 용량에 알맞은 광고물 전용 누전 차단기를 사용하지만 아직 까지도 크게 부족한 편이다.

< 광고물 전용 누전차단기 설치와 작동여부 증상 및 대책 >

8. 조명상태

○ 광고물의 누전, 이상이 있을 때에는 보통 조명상태가 정상적이지 않으며, 조명기구가 수명을 다하여 이상이 있기보다는 대개 안전기 이상, 배선노후, 조명기구 불량 등의 문제일 가능성이 높다

< 광고물 조명상태 증상 및 대책 >

9. 광고물 프레임 도장이나 광고면의 시트, 프린팅의 색상 상태

○ 강재로 제작된 광고물의 프레임에 도장상태가 좋지 않거나 광고판의 시트, 프린팅된 색상이 크게 바랜 것은 미관상 매우 좋지 않을 뿐만 아니라, 광고물 전체가 노후되어 안전상 도움이 되지 않는다.

○ 따라서, 세심한 세부 확인이 필요한 사항이며 도장이 벗겨지거나 벗겨진 부위가 부식이 발생할 수 있으며 부재 저하가 일어나 태풍 등의 외력이 가해질시 파손 및 인명손상을 가져 올 수 있다.

< 광고물 도장, 시트, 색상 상태 증상 및 대책 >