붙임		가로등 현수기 표시 기준

▪ 현수기 밑부분이 지면으로부터 2미터이상 이격

▪ 가로등 기둥에 10cm 이내로 밀착하여 표시

▪ 보행자 및 차량의 통행을 방해하지 않도록 설치

▪  현수기의 밑 부분을 나무·철근·플라스틱 등 이용 고정 금지

▪  하나의 가로등 기둥에 표시하는 현수기는 2개 초과 금지

▪  도로표지 또는 교통안내표지가 붙어있는 가로등 기둥에 표시 금지

▪ 신호기와 비슷한 색상 또는 고채도 원색 사용 금지

▪ 가로수, 전신주, 교통신호주 등 설치 금지

▪ 횡단보도 주변(10m) 가로등 제외

▪ 주요 교차로 주변(20m) 가로등 제외

▪ 자동차 전용도로, 교량·터널 입구, 교통섬과 가각 주변 고속도로     진·출입로 주변 제외

▪  게시기간 종료 후 반드시 현수기 제거

▪  국경일 등 태극기 게양 시, 을지훈련 등 민방위기 게양시 현수기     민간 설치제한